**2022年智能财务共享服务中心实验室**

**设备采购项目用户需求书**

一、采购范围

1.数量清单如下，项目预算为\*\*\*万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备（货物）名称** | **单位** | **数量** | **推荐品牌** |
| 1 | 工作区-学生/教师电脑 | 台 | 56 | 戴尔/联想/HP |
| 2 | 票据区-学生电脑 | 台 | 8 | 戴尔/联想/HP |
| 3 | 24口企业级交换机 | 台 | 3 | 华为/华三/锐捷 |
| 4 | 8口poe交换机 | 台 | 1 | 华为/华三/锐捷 |
| 5 | 企业级无线AP | 台 | 2 | 华为/华三/锐捷 |
| 6 | 路由器 | 台 | 1 | 华为/华三/锐捷 |
| 7 | 音响系统/无线话筒 | 套 | 1 | 狮乐/凯利欧/雅马哈 |
| 8 | 管理系统 | 点 | 64 | 红蜘蛛/极域电子教室/奥易云 |
| 9 | 机柜 | 台 | 1 | 图腾/大唐保镖/纵横 |
| 10 | 服务器 | 套 | 1 | 戴尔/联想/HP |
| 11 | 数据显示大屏p2全彩屏 | ㎡ | 8 | 美佳爱/康普瑞/标致 |
| 12 | 吊挂50寸液晶屏 | 台 | 6 | 小米/海信/创维 |
| 13 | 打、复、扫描一体机 | 台 | 2 | 惠普/佳能/得力 |
| 14 | 凭证装订机 | 台 | 2 | 金典/[得力](https://item.jd.com/1315419.html" \o "【经典省力型装订机】按压省力结构，15秒闪电快装，省力手柄，自动断电保护！" \t "https://search.jd.com/_blank)/[歌派](https://item.jd.com/100007346065.html" \o "新款省力结构，闪电快装，打孔装订一机两用，40mm大厚度装订，财务装订好帮手！" \t "https://search.jd.com/_blank) |
| 15 | 86寸触控智慧黑板 | 套 | 1 | 华创/MAXHUB/希沃 |
| 16 | 智能机器人 | 套 | 1 |  |
| 17 | 讲台 | 张 | 1 | 定制 |

2.供应商需完成如下事项：

供应商报价需包括设备及相关附件的采购、试验、包装、送货、安装、验收、培训、税费、技术服务（包括技术资料的提供）、保修期保障、其它费用等一切支出。

**二、商务需求**

1.对供应商的资格要求：

对供应商的资格要求：国内（指按国家有关规定要求注册）注册资金200万元（含200万元）以上，具备独立法人资格；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；提供近三年业绩清单；

2.包装要求：内用防磨泡沫，外用硬纸，按类型堆放。

3.运输要求：采用全国性专业货运公司或铁路运输部门承运，能确保产品安全，准时到达目的地。

4.安装要求：安装人员必须是经过专业培训的专业人员，安装技术及操作过程符合行业安全规范，安装过程将严格按照规范的程序实施，确保安装货物和周边设施的安全。

5.合同签字生效后，以甲方发出书面通知之日起，30个日历天内将货物运达目的地并安装完毕。

6..付款方式：

（1）工程安装完工后，甲乙双方办理正式竣工验收及结算手续后，甲方于10个工作日内支付结算款的95%。

（2）余款5%作为质量保证金，甲方在1年产品质量保证期满后10个工作日内无息向乙方结清余下货款。

**三、技术参数及要求**

（一）技术参数要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **设备技术参数/性能要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 工作区-学生/教师电脑 | 1、类型：一体机；  2、CPU：≥十一代i5；  3、内存：≥16G；  4、硬盘：≥512SSD；  5、显卡：集成显卡；  6、USB：≥1个USB3.0，1个USB2.0；  7、显示器：≥23.8英寸 分辨率：≥1920x1080；  8、键盘、鼠标/还原系统。 | 台 | 56 |
| 2 | 票据区-学生电脑 | 1、类型：一体机；  2、CPU：≥十一代i5；  3、内存：≥16G；  4、硬盘：≥512SSD；  5、显卡：集成显卡；  6、USB：≥1个USB3.0，1个USB2.0；  7、显示器：≥23.8英寸 分辨率：≥1920x1080；  8、键盘、鼠标/还原系统。 | 台 | 8 |
| 3 | 24口企业级交换机 | 1、类型：千兆网管型交换机；  2、端口数量：24个10/100/1000M端口；  3、交换方式：存储转发；  4、背板带宽：≥48Gbps；  5、包转发率：≥35Mbps；  6、MAC地址表：8K；  7、电源电压：AC 100-240V，50/60Hz。 | 台 | 3 |
| 4 | 8口poe交换机 | 1、端口数：8口千兆PoE；  2、交换容量：≥336Gbps；  3、包转发率：≥18Mbps；  4、额定电压：交流输入：100v ac~240v ac；  5、业务口防雷：±10kv；  注：需与AP同一品牌 | 台 | 1 |
| 5 | 企业级无线AP | 1、类型：企业级吸顶无线ap；  2、供电方式：poe供电/独立供电；  3、接口：10/100/1000M 自适应RJ45；  速率：2.4Ghz最大575Mbps；5Ghz最大1.2Gbps 整机速率：1.775Gbps；  4、网络标准：802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/11ax；  5、天线增益：5GHz：3.5dBi，2.4Ghz：5dBi；  6、支持双频：2.4GHz，5GHz；  7、支持1024QAM调制，2x2MIMO技术；  8、单台稳定带机量不少于30；  9、AC管理；  注：需与POE交换机同一品牌 | 台 | 2 |
| 6 | 有线路由器 | 1、路由器类型：企业级路由器；  2、带机量：100-150台；  3、传输速率：10/100/1000Mbps；  4、广域网接口：1个；  5、局域网接口：4个支持切换为WAN；  6、包转发率：不低于550Kpps；  7、内置防火墙；  8、功能：支持Qos,VPN,ACL，防火墙，广播风暴抑制，ARP安全，ICMP防攻击，黑名单，攻击源追踪；  9、网络管理：升级管理，设备管理，Web网管，SNMP V1/V2/V3；  10、电源电压：AC 100-240V，50/60Hz。 | 台 | 1 |
| 7 | 音响系统/无线话筒 | 1. 会议音响，功放，调音台套装组合； 2. 壁挂音箱：两对，产品尺寸±207\*245\*527mm； 3. 功放：噪声≤-92db，失真度≤0.1%，产品规格±430\*335\*147mm，供电电源220v； 4. 无线话筒：4个话筒可选配（2个手持，1个领夹，1个鹅颈），无线接收器尺寸±480\*180\*50mm。 | 套 | 1 |
| 8 | 管理系统 | 1、多媒体教室系统；  2、教学端功能：  屏幕广播，文件传输，黑屏肃静，电子白板，收取作业，远程设置，远程命令；  3、学生端功能：  电子举手，作业提交，发送消息  广播时新机器上线，自动同步。 | 点 | 64 |
| 9 | 机柜 | 1、容量：42u；  2、类型：服务器机柜/交换机机柜/理线架；  3、尺寸约：±600X1000X2055mm；  4、立柱厚度≥2.0mm，风扇\*4，托盘\*3，电源\*1。 | 台 | 1 |
| 10 | 服务器 | 1、CPU:不低于英特尔至强银牌42xx系列，主频≥2.1G；  2、内存：32GB ；  3、硬盘：3\* 4TB SAS 12Gbps；  4、RAID卡:支持0，1，5，10等，缓存2G；  5、电源：冗余电源(1+1), 750瓦，热插拔；  6、网卡：4\*1GbE BASE-T；  7、包含安装、配件及调式，带滑动导轨 。 | 套 | 1 |
| 11 | 数据显示大屏p2全彩屏 | 1. 室内近距离p2全彩led屏幕； 2. 尺寸：≥8平方米，黑钛不锈钢包边； 3. hdmi分屏器； 4. 根据现场装修预留尺寸定制，安装含配件调试。 | ㎡ | 8 |
| 12 | 吊挂50寸液晶屏 | 1、连接方式：无线/网线；  2、网络连接：支持有线&无线；  3、语音控制：支持；  4、遥控类型：蓝牙遥控；  5、语音输入：支持；  6、运行内存：≥2GB；  7、操作系统：安卓；  8、智能电视：是；  9、存储内存：≥32GB；  10、HDR显示：支持；  11、支持格式（高清）：≥2160p；  12、屏幕尺寸：50英寸；  13、背光方式：直下式；  14、屏幕分辨率：超高清4K； 15、hdmi分屏器，吊架。 | 台 | 6 |
| 13 | 打、复、扫描一体机 | 1、功能：打印；复印；扫描；  2、打印机类型：黑白打印机；  3、分辨率：黑白600x600 dpi；  4、打印机语言：PCL6， PS(仿真)；  5、打印负荷：高达 50,000 页/月；  6、打印速度：高达 22 页/分钟；  7、首次打印时间：黑白(A4，就绪状态)：最快 9.2 秒；  8、复印类型：平板式；  9、分辨率：600 x 600 dpi x 2 bit；  10、复印范围：25%-400%；  11、最大复印页数：高达 999 份。 | 台 | 2 |
| 14 | 凭证装订机 | 1、打孔、装订厚度(mm)： ≥38MM（即380页）以下任意厚度 ；  2、打孔方式： 手动打孔；  3、装订方式： 手动装订；  4、预热时间： ≤30秒；  5、钻孔速度（秒）： ≤2秒 ；  6、钻孔并装订速度（秒）： ≤9秒 ；  7、打孔中心距边缘尺寸（mm)： 28 ；  8、电源： 220v±5% / 50hz ；  9、适用钻刀尺寸： Φ5\*40 mm；  10、适用铆管尺寸： Φ5.2 ；  11、机器净尺寸(长\*宽\*高)：± 434\*320\*438MM(272) 括号内为扶手放下时的高度；  12、工作台尺寸(mm)：± 380(长)\*220MM(宽)。 | 台 | 2 |
| 15 | 86寸触控智慧黑板 | 1、分辨率：4K；  2、产品尺寸（mm）：≥86英寸；  3、操作系统：Windows/≥i5十一代和Android；  4、内存：Android≥2G，Windows/≥4G；  5、硬盘：≥500G ssd；  6、手写触摸：支持；  7、接口：VGA；HDMI；USB2.0；USB3.0；Type-C；  8、带音响：是； 9、配笔，挂架，投屏器。 | 套 | 1 |
| 16 | 智能机器人 | 1、控制方式：智能系统；  2、人机交互：指令电脑触摸屏；  3、安全防护：防碰撞；  4、充电桩；  5、无线连接；  6、尺寸长度≥42cm；宽度≥40cm，高度≥90cm；  7、显示：10.1英寸1080p高清电容式十点触摸显示；  8、声音：语音控制，360度音源定位，4个高清喇叭，1个低音喇叭。 | 套 | 1 |
| 17 | 讲台 | 1、面板：白色烤漆彩色线条装饰（防火、耐磨、防水浸泡，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂腐蚀，表面平滑光洁，容易维护清洗；  2、结构：定制烤漆多媒体讲台，底部灯槽踢脚；  3、尺寸：长2000 MM \*总高950MM\*电脑桌面高780MM，宽700mm（根据现场实际尺寸定制）；  4、有键盘抽，主机架，翻转桌面，多媒体面板，抽屉，柜子，可放功放，调音台，无线麦克风接收器，散热、桌子内部可走线。 | 张 | 1 |

**四、服务需求**

（一）乙方交付的产品质量保证期为1年，自该产品经甲方验收合格签字之日起算。

（二）自质量保证期到期之日起，由供应商提供不少于4年免费保修服务（另有特别说明的，按其要求执行）。免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

会计学院

2022年3月25日