中山大学南方学院活动中心家具采购项目用户需求书

 **一、采购范围**

本次需采购中山大学南方学院学生活动中心家具一批，经与团委最终确定数量后，本次家具采购项目预算（最高限价）为55.83万元。

1. 设备采购明细清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **设备（货物）名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** |
| 1 | 101储物室 | 货架 | 1200\*400\*2000 | 8 | 张 |
| 2 | 101储物室 | 储物柜 | 800\*400\*2000 | 8 | 张 |
| 3 | 102舞蹈室 | 活动圆形把杆 | 2米 | 6 | 张 |
| 4 | 102舞蹈室 | 地柜 | 2000\*500\*400 | 6 | 张 |
| 5 | 102舞蹈室 | 鞋架 | 800\*250\*12500 | 1 | 张 |
| 6 | 106戏剧排练室 | 地柜 | 2000\*500\*400 | 2 | 张 |
| 7 | 108合唱排练室 | 衣柜 | 4800\*600\*2000 | 1 | 张 |
| 8 | 108合唱排练室 | 书柜 | 800\*400\*2000 | 3 | 张 |
| 9 | 202社团活动室 | 梯型折叠条桌 | 1200\*600 | 50 | 张 |
| 10 | 202社团活动室 | 会议椅 | 600\*590\*780 | 150 | 张 |
| 11 | 202社团活动室 | 书柜 | 800\*400\*2000 | 1 | 张 |
| 12 | 202社团活动室 | 可移动隔间屏风 | 2000\*30\*1800 | 5 | 张 |
| 13 | 202社团活动室 | 文件柜 | 800\*400\*2000 | 1 | 张 |
| 14 | 206、208、210、212器乐活动室 | 折叠条台 | 1200\*600 | 4 | 张 |
| 15 | 206、208、210、212器乐活动室 | 会议椅 | 600\*590\*780 | 4 | 张 |
| 16 | 206、208、210、212器乐活动室 | 器乐存放架子 | 5600\*400\*2000 | 4 | 张 |
| 17 | 214青年新媒体中心办公室 | 办公卡座 | 1500\*1500\*750 | 4 | 张 |
| 18 | 214青年新媒体中心办公室 | 办公椅 | 常规 | 4 | 张 |
| 19 | 214青年新媒体中心办公室 | 文件柜 | 800\*400\*2000 | 1 | 张 |
| 20 | 214青年新媒体中心办公室 | 书柜 | 800\*400\*2000 | 1 | 张 |
| 21 | 216艺术教育中心办公室 | 办公卡座 | 1500\*1500\*750 | 5 | 张 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **设备（货物）名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** |
| 22 | 216艺术教育中心办公室 | 办公椅 | 常规 | 5 | 张 |
| 23 | 216艺术教育中心办公室 | 文件柜 | 800\*400\*2000 | 1 | 张 |
| 24 | 216艺术教育中心办公室 | 书柜 | 800\*400\*2000 | 1 | 张 |
| 25 | 218团委办公室 | 办公卡座 | 1500\*1500\*750 | 4 | 张 |
| 26 | 218团委办公室 | 办公椅 | 常规 | 4 | 张 |
| 27 | 218团委办公室 | 文件柜 | 800\*400\*2000 | 1 | 张 |
| 28 | 218团委办公室 | 沙发四件套+长茶几 | 可选 | 1 | 张 |
| 29 | 218团委办公室 | 书柜 | 800\*400\*2000 | 3 | 张 |
| 30 | 218团委办公室 | 办公桌 | 1800\*1600\*750 | 1 | 张 |
| 31 | 218团委办公室 | 办公桌 | 常规 | 1 | 张 |
| 32 | 220团委多功能培训室 | 折叠条台 | 1500\*500\*750 | 20 | 张 |
| 33 | 220团委多功能培训室 | 会议椅B | 600\*610\*780 | 30 | 张 |
| 34 | 220团委多功能培训室 | 会议椅 | 600\*590\*780 | 40 | 张 |
| 35 | 220团委多功能培训室 | 书柜 | 800\*400\*2000 | 2 | 张 |
| 36 | 220团委多功能培训室 | 小型货架 | 1200\*400\*2000 | 1 | 张 |
| 37 | 314青年新媒体中心新闻采编室 | 办公卡座 | 1500\*1500\*750 | 4 | 张 |
| 38 | 314青年新媒体中心新闻采编室 | 办公椅 | 常规 | 4 | 张 |
| 39 | 314青年新媒体中心新闻采编室 | 书柜 | 800\*400\*2000 | 1 | 张 |
| 40 | 314青年新媒体中心新闻采编室 | 白板 | 1200\*2400 | 1 | 张 |
| 41 | 315社团活动室 | 梯型折叠条桌 | 1200\*600 | 50 | 张 |
| 42 | 315社团活动室 | 会议椅 | 600\*590\*780 | 50 | 张 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **设备（货物）名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** |
| 43 | 315社团活动室 | 储物柜 | 800\*400\*1200 | 2 | 张 |
| 44 | 317成长教育中心学术研究室 | 折叠条台 | 1200\*400\*760 | 20 | 张 |
| 45 | 317成长教育中心学术研究室 | 会议椅 | 600\*590\*780 | 40 | 张 |
| 46 | 317成长教育中心学术研究室 | 会议椅B | 600\*610\*780 | 30 | 张 |
| 47 | 317成长教育中心学术研究室 | 塑胶椅 | 常规 | 50 | 张 |
| 48 | 317成长教育中心学术研究室 | 书柜 | 800\*400\*2000 | 2 | 张 |
| 49 | 317成长教育中心学术研究室 | 演讲台 | 600W\*550D\*1100H | 1 | 张 |
| 50 | 326南方公益创业发展中心 | 梯型折叠条桌 | 1200\*600 | 10 | 张 |
| 51 | 326南方公益创业发展中心 | 会议椅 | 600\*590\*780 | 20 | 张 |
| 52 | 326南方公益创业发展中心 | 办公卡座 | 1500\*1500\*750 | 2 | 张 |
| 53 | 326南方公益创业发展中心 | 办公椅 | 常规 | 2 | 张 |
| 54 | 326南方公益创业发展中心 | 沙发四件套+长茶几 | 常规 | 1 | 张 |

2.供货时间：2020年 1 月 31 日前完成生产、运输及安装。

3.款式要求：家具款式在满足材质、规格的情况下可提供3中不同款式方案响应。

4.供应商需完成的其他事项。

供应商报价需包括货物及相关附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、送货、安装、验收、培训、税费、技术服务（包括技术资料的提供）、保修期保障、其它费用等一切支出。

 **二、商务需求**

 1.对供应商的资格要求：

1.1，本次不接受代理商和联合体投标，仅允许家具生产厂家投标。且投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件

（一）基本资格条件

(1).具有独立承担民事责任的能力；

(2).有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3).具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4).有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5).法律、行政法规规定的其他条件。

 1.2投标人须通过ISO9001质量管理体系认证与ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，具有良好的纳税记录；应标产品具备生产许可证书﹑符合国家环保标准的检测证明。

 1.3投标人须提供有效期内投标人的中国环保产品认证证书，认证范围包含：木制办公家具（办公台、办公桌、文件柜、会议桌、班台、工作台、储物柜、展柜、茶几、椅子、培训桌）、软体办公家具系列（布艺沙发）.

1.4投标人须提供有效期内投标人的ISO14025环境标志认证证书；

1.5供应商拥有企业信用等级证书AAA级可作为加分项（非必须条件）

**三、技术需求**

1、检测报告

1.1提供有效期内投标人的2019年1月1日至本项目招标公告发布之日止的抽样检验报告：班椅、板式会议桌、板式文件柜、办公台、办公椅、茶几、钢木办公桌、钢木文件柜、会议椅、活动柜、屏风卡位、沙发、油漆班台、油漆文件柜报告必须为国家级质量监督检验机构出具。

1.2供有效期内投标人的2019年1月1日至本项目招标公告发布之日止的抽样检验报告：PVC封边条、白乳胶、布料、弹簧、导轨、海绵、胶合板、铰链、金属底盘、浸渍胶膜纸饰面胶合板、拉手、冷轧钢板、木皮、刨花板、皮革、气压棒、三合一连接件、水性漆（面漆）、锁、网布报告必须为国家级质量监督检验机构出具。

 2.供应商提供样板、样材，根据甲方确认的样板进行生产。本次采购会议室家具主材及成品样板清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **材料名称** | **材质要求** | **数量** | **材质等级** |
| 材料样板 | 1 | 三聚氰胺板色板 | 三面封边 | 1块 | AAA级，E1 |
| 2 | 五金配件 | 东泰、海福乐等或优于 | 1组 | 优质 |
| **类别** | **序号** | **家具名称** | **成品样板** | **数量** | **材质等级** |
| 成品样板 | 1 | 办公椅 | 成品 | 1张 | 优质 |
| 成品样板 | 2 | 折叠会议椅 | 成品带写字板 | 1张 | 优质 |

 3.运输及包装方式的要求：

（1）供应商负责将货物组件运输至约定的安装地点，并自行支付因运输货物组件所发生的一切费用。

（2）供应商保证货物组件的包装符合运输的要求，保证货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。

 4.安装要求：安装人员必须是经过专业培训的专业人员，安装过程将严格按照规范的程序实施，确保安装货物和周边设施的安全。

 5.货物质量保证期为3年，质量保证期届满后，免费保修期为2年，货物在质量保证期期限内发生质量问题，供应商在接到甲方通知2个工作日内委派技术人员上门免费保修，属人为损坏的，只收取材料费；

 6.供货要求：2020年1月31日之前完成生产、运输及安装。具体供货时间以甲方的书面通知为准。

 7.付款方式：

（1）工程安装完工后，甲乙双方办理正式竣工验收及结算手续后，甲方于10个工作日内支付结算款的95%。

 （2）余款5%作为质量保证金，甲方在1年后10个工作日内无息向乙方结清余下货款。货物质量保证期满后由供应商提出余款申请，由使用部门或甲方指定的物业管理公司对乙方供货产品质量及乙方售后服务状况组织复检，在确定无重大产品质量问题且乙方已按合同约定覆行了售后服务的情况下，甲方按合同约定扣除质量保证期间应由乙方支付的各类款项和违约金后，无息向乙方结清余下货款。

7、技术参数需求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格、材质与工艺要求** |
| 1 | 货架 |  规格：1200\*400\*2000 1、主体钢架经去锈喷粉，高温固化制成，不易脱漆生锈，主体受力柱采用1.2mm钢板，受力强。2、焊接采用二氢化碳气体保护焊接，钢面经除油，去锈，磷化静电喷粉、高温固化而成，更加美观、耐用、扎实。 3、每层标准承重不小于100KG，每层层高可根据使用情况进行调节；  |
| 2 | 储物柜 | 规格：800\*400\*2000 1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 3 | 活动圆形把杆 | 规格：2米 1、横杆采用优质水曲柳木 2、脚架采用环保静电喷粉工艺 3、双锁死可升降旋钮 |
| 4 | 地柜 | 规格：2000\*500\*400  1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 5 | 鞋架 | 规格：800\*250\*1250 1、采用优质楠竹材质 2、五金配件：优质五金配件 |
| 6 | 地柜 | 规格：2000\*500\*400  1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 7 | 衣柜 | 规格：4800\*600\*2000  1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 8 | 书柜 | 规格：800\*400\*2000  1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%； 2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线； 3、封边用材：PVC封边； 4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg； 5、五金配件：优质五金配件 |
| 9 | 梯型折叠条桌 | 规格：1200\*600  1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 10 | 会议椅 | 规格：600\*590\*780·尼龙加玻纤靠背·PP可翻转扶手·定型海绵·1.8厚电镀或喷粉蛋型管，可拆装四脚椅架，以实心钢筋支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转 |
| 11 | 书柜 | 规格：800\*400\*2000  1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 12 | 可移动隔间屏风 | 规格：2000\*30\*1800 1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 13 | 文件柜 | 规格：800\*400\*2000  1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 14 | 折叠条台 | 规格：1200\*600\*750 1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 15 | 会议椅 | 规格：600\*590\*780·尼龙加玻纤靠背·PP可翻转扶手·定型海绵·1.8厚电镀或喷粉蛋型管，可拆装四脚椅架，以实心钢筋支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转 |
| 16 | 器乐存放架子 | 规格：5600\*400\*2000 1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 17 | 办公卡座 | 规格：1500\*1500\*750  1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 18 | 办公椅 | 规格：常规 ·黑色PP料背架·40密度高弹力海绵·单功能底盘·PP料T型扶手·100#沉口5公分黑色汽杆·∮320尼龙高脚·φ50MM黑色尼龙轮。 |
| 19 | 文件柜 | 规格：800\*400\*2000 1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 20 | 书柜 | 规格：800\*400\*2000  1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 21 | 办公卡座 | 规格：1500\*1500\*750  1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件(含两块亚克力屏风) |
| 22 | 办公椅 | 规格：常规 ·黑色PP料背架·40密度高弹力海绵·单功能底盘·PP料T型扶手·100#沉口5公分黑色汽杆·∮320尼龙高脚·φ50MM黑色尼龙轮。 |
| 23 | 文件柜 | 规格：800\*400\*2000 1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 24 | 书柜 | 规格：800\*400\*2000 1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 25 | 办公卡座 | 规格：1500\*1500\*750  1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件(含两块亚克力屏风) |
| 26 | 办公椅 |  规格：常规 ·黑色PP料背架·40密度高弹力海绵·单功能底盘·PP料T型扶手·100#沉口5公分黑色汽杆·∮320尼龙高脚·φ50MM黑色尼龙轮。 |
| 27 | 文件柜 | 规格：800\*400\*2000  1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 28 | 沙发四件套+长茶几 | 规格：常规  ·优质西皮饰面·40密度高弹力海绵·双面抛光、烘干、除虫处理实木木架·锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形·实木沙发脚架 |
| 29 | 书柜 | 规格：800\*400\*2000  1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 30 | 办公桌 | 规格：1800\*1600\*750  1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 31 | 办公椅 | 规格：常规  (1)、饰面用材：优质阻燃布料，防污，防尘，易清洁；(2)、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，硬度适当；(3)、椅背：PP塑胶背框，尼龙网背，弹力好，透气性强；(4)、底盘：采用壁厚3mm以上的优质冷轧钢板；(5)、气动：采用优质气压棒；同步倾仰机关；(6)、优质尼龙五星脚和脚轮：移动杂音小，耐磨性大。 |
| 32 | 折叠条台 | 规格：1500\*500\*750 1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 33 | 会议椅B | 规格：600\*610\*780·尼龙加玻纤靠背·定型海绵·尼龙写字板配置自开模铝合金活动支架，可180°翻转·PP可翻转扶手·1.8厚喷粉蛋型管，可拆装四脚椅架，以实心钢筋支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转 |
| 34 | 会议椅 | 规格：600\*590\*780  (1)、饰面用材：优质阻燃布料，防污，防尘，易清洁；(2)、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，硬度适当；(3)、椅背：尼龙加玻纤靠背(3)、PP可翻转扶手、舒适软座、静电喷涂钢脚  |
| 35 | 书柜 | 规格：800\*400\*2000 1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 36 | 小型货架 |  规格：1200\*400\*2000  1、主体钢架经去锈喷粉，高温固化制成，不易脱漆生锈，主体受力柱采用1.2mm钢板，受力强。2、焊接采用二氢化碳气体保护焊接，钢面经除油，去锈，磷化静电喷粉、高温固化而成，更加美观、耐用、扎实。 3、每层标准承重不小于100KG，每层层高可根据使用情况进行调节；  |
| 37 | 办公卡座 | 规格：1500\*1500\*750  1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件(含两块亚克力屏风) |
| 3 | 办公椅 |  规格：常规 ·黑色PP料背架·40密度高弹力海绵·单功能底盘·PP料T型扶手·100#沉口5公分黑色汽杆·∮320尼龙高脚·φ50MM黑色尼龙轮。 |
| 39 | 书柜 | 规格：800\*400\*2000  1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 40 | 白板 | 规格：1200\*2400  单面磁性白板 |
| 41 | 梯型折叠条桌 | 规格：1200\*600\*750  1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 42 | 会议椅 | 规格：600\*590\*780  (1)、饰面用材：优质阻燃布料，防污，防尘，易清洁；(2)、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，硬度适当；(3)、椅背：尼龙加玻纤靠背(4)、PP可翻转扶手、舒适软座、静电喷涂钢脚  |
| 43 | 储物柜 | 规格：800\*400\*1200 1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 44 | 折叠条台 |  规格：1200\*400\*760 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤9mg/100g，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国际E1级绿色环保标准；2、饰面：采用优等A级天然木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于16%，符合国际E1级环保标准；3、油漆：采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准；4、胶水：采用优质环保胶水，符合国际E1级环保标准；5、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理  |
| 45 | 会议椅 | 规格：600\*590\*780·尼龙加玻纤靠背·PP可翻转扶手·定型海绵·1.8厚喷粉蛋型管，可拆装四脚椅架，以实心钢筋支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转 |
| 46 | 会议椅B | 规格：600\*610\*780·尼龙加玻纤靠背·定型海绵·尼龙写字板配置自开模铝合金活动支架，可180°翻转·PP可翻转扶手·1.8厚喷粉蛋型管，可拆装四脚椅架，以实心钢筋支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转 |
| 47 | 书柜 | 规格：800\*400\*20001、基材：采用优质刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 48 | 塑胶椅 | 1、优质PP材质一体成型 2、承重能力强，耐用环保 |
| 49 | 演讲台 |  规格：600W\*550D\*1100H  1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤9mg/100g，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国际E1级绿色环保标准；2、饰面：采用优等A级天然木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于16%，符合国际E1级环保标准；3、油漆：采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准；4、胶水：采用优质环保胶水，符合国际E1级环保标准；5、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理  |
| 50 | 梯型折叠条桌 | 规格：1200\*600\*750 1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件 |
| 51 | 会议椅 | 规格：600\*590\*780  (1)、饰面用材：优质阻燃布料，防污，防尘，易清洁；(2)、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，硬度适当；(3)、椅背：尼龙加玻纤靠背(3)、PP可翻转扶手、舒适软座、静电喷涂钢脚  |
| 52 | 办公卡座 | 规格：1500\*1500\*750  1、基材：采用优质三聚氰胺板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面，线；3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、五金配件：优质五金配件(含两块亚克力屏风) |
| 53 | 办公椅 |  规格：常规 ·黑色PP料背架·40密度高弹力海绵·单功能底盘·PP料T型扶手·100#沉口5公分黑色汽杆·∮320尼龙高脚·φ50MM黑色尼龙轮。 |
| 54 | 沙发四件套+长茶几 | 规格：常规  ·优质西皮饰面·40密度高弹力海绵·双面抛光、烘干、除虫处理实木木架·锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形·实木沙发脚架 |

 2.合格的货物和相关服务

  2.1本采购项目为货物及相关服务采购，提供的货物必须是全新的。

 2.2货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

 2.3投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

 **四、投标样品的具体要求**

供应商须按招标文件技术要求的规格及数量提供并样品。供应商的样品需与响应文件方案的报价产品一致，不得摆放有价格选择性的产品。若违反规定，按废标处理。如供应商拒绝，其报价保证金将被没收。

（1）摆样时间及地点：样品同投标文件一并递交。

（2）待本采购项目结束后，采购人将中标供应商递交的样品进行封存，所封存的样品作为家具验收的依据之一。

（3）待本采购项目结束后，采购人将未成交供应商递交的样品退还。

 **五、服务需求**

1.乙方交付的产品质量保证期为3年，自该产品经甲方验收合格签字之日起算。

2.自质量保证期到期之日起，由原厂提供不少于2年免费保修服务，免费保修期内，属产品质量问题，乙方依然免费维修，对于人为因素造成的损坏，乙方只收取维修所需的材料成本费。免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

3.乙方在接到甲方的应急维修保养要求后，保证售后服务人员在2小时内作出反应，4小时内到达现场。

4.货物验收后一年内，买方因布置变化等原因需要增补合同范围内家具数量时，卖方应按本合同约定的供货单价供货，双方签订补充协议，否则按违约处理。

以上4条，企业需按顺序单列标题或专页做出承诺保证；质保期和保修期为对企业的基本要求，不反对企业高于响应文件做出承诺。

**六、其他需求**

投标单位根据实地勘察，在开标时提供提供家具设计方案、产品深化设计、场景效果图同时进行演示说明。

 校园管理部 2019年12 月 5日